<pre>                                  .-.
     (___________________________()6 `-,
     (   ______________________   /''"`
     //\\                      //\\
     "" ""                     "" ""
</pre>
 ~~~~ ricetrasmettitore basso ~~~~
 Ricetrasmettittore multimodo per
 onde lunghe e lunghissime.

Bassofono e' un ricetrasmettitore a campionamento diretto per onde lunghe, utilizzabile anche come mo/demodulatore per sistemi
con frequenza intermedia minore di 150khz, oppure in sottocampionamento a 455khz.

* Campionamento ADC a 350kcps/12bit con sovracampionamento 2x
* Campionamento DAC a 350kcps/12bit
* Mo/Demodulazione AM, FM, DSB e SSB
* Controllo del guadagno di ingresso su 6 livelli
* 1 OL in onda quadra complementare
* 1 OL in onda quadra semplice
* Filtro audio configurabile (centro, larghezza e beta)
* S-Meter
* Dimensioni 40x40mm
* Alimentazione 4,5v - 15v

